**Опросный лист для подбора электрокотла ЭНЕКО ПРОФЕССИОНАЛ**

1. **Информация о заказчике**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование компании/ ИНН | |  | | |
| Контактное лицо | | | | |
| ФИО | |  | | |
| Должность | |  | | |
| Телефон | |  | | |
| E-mail | |  | | |
| 1. **Информация о месте установки** | | | | |
| 1 | Адрес места установки (можно не указывать) | |  | |
| 2 | Назначение объекта для  установки оборудования | | Производственное/жилое/административное | |
| 3 | Расчетная мощность необходимая для отопления объекта, кВт | |  | |
| 4 | Параметры здания | | Площадь, кв. м |  |
| Высота потоков, м |  |
| Количество этажей |  |
| 5 | Температурный график  системы отопления | | Температура на подаче (на выходе), оС |  |
| Температура на обратке (на входе), оС |  |
| 6 | Рабочее давление, бар | |  | |
| 7 | Использование электрокотла | | основной источник тепл. энергии/резервный/временный | |
| 8 | Необходимое кол-во электрокотлов | |  | |

1. **Необходимое** **дополнительные опции**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Два встроенных модуля RS-485 (позволяют объединить по управлению электрокотлы в группу, а также удаленно управлять электрокотлом или группой электрокотлов по протоколу Modbus) |  |
| 2 | Вывод сигнала аварийного отключения для диспетчерского пульта (при любом аварийном отключении электрокотла выдаётся сигнал 220В) |  |
| 3 | Сетевой шлюз ОВЕН ПМ210 GPRS с внешней антенной (для управления через сеть мобильного интернета сотовых операторов) |  |
| 4 | Сетевой шлюз ОВЕН ПВ210 Wi-Fi с внешней антенной (для управления через Wi-Fi-роутер, подключённого к сети интернет) |  |
| 5 | Сетевой шлюз ОВЕН ПЕ210 Ethernet (для управления через кабельное подключение к сети интернет) |  |
| 6 | Управление системой горячего водоснабжения |  |
| 7 | Пассивный контроль залипания контакторов (информирование о залипании – сообщение на дисплее и звуковое оповещение) |  |
| 8 | Активный контроль залипания контакторов (информирование о залипании и формирование сигнала на расцепитель вводного автоматического выключателя) и вывод сигнала аварийного отключения для диспетчерского пульта (220В, до 2А) |  |
| 9 | Предохранительный клапан 6 бар G1" ВР (изготовитель Италия или Германия) |  |

1. **Дополнительные требования к электрокотлу и дополнительному оборудованию**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Опросный лист с карточкой предприятия необходимо выслать на эл. почту [sale@eneco-spb.ru](mailto:sale@eneco-spb.ru)

Коммерческое предложение Вы получите в течение следующего рабочего дня.